**Museu da Diversidade Sexual: programa de necessidades**

O Museu da Diversidade Sexual estará contido em dois espaços: o Casarão existente e um anexo a ser construído. O programa de necessidades para um ou outro edifício segue abaixo.

**Para o edifício existente**:

|  |
| --- |
| **Área de Acolhimento** |
| Recepção |
| Bilheteria e guarda volume |
| Sanitários para o público(incluir PNE) |
| **Áreas expositivas** |
| Área de exposição permanente (contendo histórico do Casarão e sua inserção na Avenida Paulista)) |
| Área de exposição permanente (linha do tempo do movimento pela construção da identidade da diversidade sexual) |
| **Áreas Administrativas** (16 pessoas**)** |
| Salas para Diretoria Executiva, Cultural e Administrativa, Assessorias de Comunicação, Educação e Atividades Culturais |
| Sala de reuniões |
| Sala para Diretoria Financeira e RH |
| **Área Técnica** (5 pessoas**)** |
| Gestão do acervo: Sala do Coordenador de Documentação/Arquivo, Núcleo de Curadoria, Pesquisa e Produção |
| **Área de infraestrutura e manutenção** |
| Almoxarifado e depósito |
| Copa e vestiário |
| Área de serviços gerais e manutenção |
| Instalações para terceirizados (guarda patrimoniada e limpeza) |
| Sanitários para funcionários e terceirizados |

**Para o anexo a ser construído**

|  |
| --- |
| **Serviços** |
| Loja |
| Café/restaurante |
| **Espaços para eventos** |
| Área para a realização de eventos no térreo (200 pessoas) |
| Local descoberto com área de apoio (copa e banheiros), localizado, a título de exemplo, na cobertura (200 pessoas) |
| **Espaços para exposições** |
| Espaço para exposições temporárias (pé direito sugerido: 5 metros; área sugerida: 500m2 ) |
| **Auditório** |
| Auditório com previsão de uso múltiplo: equipado para teatro (camarins,cochias e infraestrutura de iluminação e sonorização), música, cinema e conferências/seminários (200 pessoas) |
| Cabine de luz, som e projeção |
| Cabine de tradução |
| Sanitários |
| **Centro de documentação** |
| Biblioteca / Centro Documentação |
| Sala de leitura |
| Espaço para processamento e guarda do acervo |
| Estúdio para coleta de testemunhos |
| Sala multiuso p/ cursos, formação de educadores e outras atividades (50 pessoas) |
| **Áreas técnicas** |
| Conservação/ Restauração (área sugerida: 30m2) |
| Reserva Técnica (área sugerida: 30m2) |
| **Àreas de infraestrutura e manutenção predial** |
| Central elétrica, climatização e monitoramento de segurança. |
| **Demais áreas** |
| Sanitários para público e funcionários |
| Área para primeiro atendimento |
| Centro de Tecnologia da Informação |

Deverá ser mantido um recuo frontal de 20 metros.Também deverão ser previstas áreas para carga e descarga (próximas dos acessos para as áreas expositivas) e elevador de carga.

**Observação: as áreas acima são sugeridas, sendo que a área total prevista para o anexo é de até 2000** **m2.**

-